**LINHA HIDRO RESISTENTE**

**MDF CRU | HR - 2.750 x 1.850 mm**

O MDF HR, ou Hidro Resistente, tem como característica predominante uma maior resistência à umidade, sendo indicado para cozinhas, banheiros, lavabos e fundos de armários.

Os painéis hidrófugos são constituídos de fibra de eucalipto aglutinada com resinas especiais e sua tonalidade esverdeada tem único objetivo de identificação, não interferindo na performance do MDF.

Além da comercialização do MDF HR Cru, você o encontra também nos padrões Branco TX, Cascais, Volato, Carmel e Seline.

**CARMEL | HR - 2.750 x 1.850 mm 02 faces**

**Prato (acabamento): Linea**

O mix de produtos Greenplac está ainda mais completo com os lançamentos na Linha de MDF HR, Hidro Resistente.

O padrão Carmel, agora no MDF HR, se destaca estrategicamente pela tonalidade madeirada média e bastante natural, proporcionando sensação de conforto quando aplicado em ambientes multifuncionais, em grande ou pequena escala. É indicado para todos os tipos de ambientes, tanto em quartos e salas, como em cozinhas e banheiros por sua resistência à umidade.

**VOLATO | HR - 2.750 x 1.850 mm 02 faces**

**Prato (acabamento): Trama**

O mix de produtos Greenplac está ainda mais completo com os lançamentos na Linha de MDF HR, Hidro Resistente.

O padrão Volato, agora no MDF HR, possui textura suave unida aos discretos perlucentes em formato de trama aplicados sob o leve tom de cinza, elevando o comum à elegância. Este padrão combina perfeitamente com madeirados de tons claros e escuros, podendo ser aplicado ainda com os unicolores. É indicado para todos os tipos de ambientes, tanto em quartos e salas, como em cozinhas e banheiros por sua resistência à umidade.

**CASCAIS | HR - 2.750 x 1.850 mm 02 faces**

**Prato (acabamento): Matte**

O mix de produtos Greenplac está ainda mais completo com os lançamentos na Linha de MDF HR, Hidro Resistente.

O padrão Cascais, agora no MDF HR, permite aplicações em todos os projetos, a quem quer um toque suave da seda em uma tonalidade areia, harmoniza facilmente com outros tons unicolores, criando um design diferenciado. É indicado para todos os tipos de ambientes, tanto em quartos e salas, como em cozinhas e banheiros por sua resistência à umidade.

**SELINE | HR - 2.750 x 1.850 mm 02 faces**

**Prato (acabamento): Trama**

O mix de produtos Greenplac está ainda mais completo com os lançamentos na Linha de MDF HR, Hidro Resistente.

Neutro, prático e com um toque de sofisticação. O padrão Seline, agora no MDF HR, é facilmente combinado com outros padrões de maneira sutil e delicada, sem deixar de lado a personalidade que os ambientes necessitam. Seu leve brilho traz sofisticação e sua textura, o conforto. É indicado para todos os tipos de ambientes, tanto em quartos e salas, como em cozinhas e banheiros por sua resistência à umidade.

**BRANCO TX | HR - 2.750 x 1.850 mm 02 faces**

**Prato (acabamento): Texturizado**

O tradicional Branco TX, vem aplicado no MDF Cru de eucalipto da Greenplac e também no MDF HR, Hidro Resistente. É indicado para interior de armários e em todos os tipos de ambientes, tanto em quartos e salas, como em cozinhas, banheiros e fundos de armários, estes no MDF HR, por possuir maior resistência à umidade.

**COMPLEMENTOS DE LINHA**

**NEVARI MATIZ - 2.750 x 1.850 mm 02 faces**

**Prato (acabamento): Matte Acetinado**

O charme do branco clássico, que permite combinação com qualquer cor, textura e aplicação, vem aplicado também no toque suave de seda da textura Matte Acetinado. Sofisticado, pode ser o protagonista de ambientes ou em móveis da linha branca, com ainda mais elegância na estética clean.

**BRANCO TX - 2.750 x 1.850 mm 02 faces**

Indicado para interior de armários e em todos os tipos de ambientes, tanto em quartos e salas, como em cozinhas, banheiros e fundos de armários

**PRETO TX - 2.750 x 1.850 mm 02 faces**

Indicado para escritórios, ambientes corporativos e divisórias.

**MDF CRU - 2.750 x 1.850 mm**

Além dos MDFs BP (Baixa Pressão), ou revestidos, a Greenplac comercializa também o MDF Cru 100% eucalipto, indicado para os profissionais que desejam revesti-lo ou pintá-lo.

O MDF de eucalipto da Greenplac tem como diferencial um menor desgaste da serra, por não conter casca na sua composição, possui melhor aderência na colagem da fita de borda, suas fibras não arrepiam e tem maior durabilidade e resistência mecânica, comparado a MDFs produzidos com outra matéria prima.